
**Перенос ключей в ресивер TIGER T6 class Full HD 8M файлом softcam.key**

В спутниковом ресивере TIGER T6 class Full HD 8M реализована удобная функция ввода ключей с помощью файла softcam.key. Разумеется, что в предлагаемом файле не все ключи будут актуальными на текущее время. После скачивания файл разархивировать. Перед копированием его на USB накопитель, файл легко редактируется на компьютере, например, в Total Commander с помощью встроенной AkelPad. Актуальные ключи для каналов (пакетов) доступны в интернете. После редактирования файл softcam.key скопировать на USB накопитель, накопитель подключить к ресиверу, на пульте ДУ нажать кнопку USB. Выбрать файл, нажать ОК, выбрать Обновить ПО/Базу данных.



Начнется установка файла с ключами. По окончании на экране появится сообщение о результатах и на дисплее появится надпись –End. Перезагрузить ресивер выключением и включением питания на задней панели. Встать на предполагаемый к открытию канал и убедиться в наличии картинки.



При необходимости выполнить перезапуск эмулятора комбинацией F1+000.

Настройка закончена.