
**Ввод ключей в спутниковый ресивер TIGER T6 class Full HD 8M c пульта ДУ**

Для ввода ключей с пульта ДУ в спутниковом ресивере TIGER T6 class Full HD 8M зайти в MENU – Установки – Патч меню.



Если такого раздела в Установках вы не нашли, значит у вас выключен эмулятор. Для его запуска выполнить F1+000.



Возможно, что канал, который вам нужен, после этого откроется. Главным условием всех последующих настроек должна быть информация о том, что канал пока доступен через эту кодировку и на него у вас имеется правильный ключ. Информации такого рода в сети предостаточно. Переключиться на закодированный канал. Рассмотрим пример ввода ключа для открытия канала S2K (SAT 2000) со спутника Eutelsat 9A 9.0E. Открыть Патч меню, выбрать нужную кодировку (BISS) и попытаться найти в большом списке уже установленных ключей строку с выбранным каналом. Последовательно выполнить настройку и проверку данных.



1. Нажать кнопку F1



и скорректировать при необходимости:

- 11823 – частота канала, можно взять [здесь](http://www.flysat.com/e9a.php);

- 27500 – символьная скорость, также берется с указанного выше [сайта](http://www.flysat.com/e9a.php);

- 0013 – SID канала S2K, переведенный в Hex формат, на сайте SID приведен в формате Dec, перевод выполняется штатным калькулятором Windows в режиме Программист, или нажать F1+222.

Цифры вводятся кнопками с пульта, а буквы выбираются из столбца в левой части картинки. После редактирования выбрать ОК для внесения изменений в память.

2. Нажать зеленую кнопку Изменить и скорректировать при необходимости:



- 001FFF – ID провайдера, 1 и 2 цифры оставить нули, 1FFF - если нажать F1+222, то код находится в столбце ECM;



- 09 – Index, переведенная в Hex формат позиция спутника в градусном исчислении, берется число до запятой и выполняется перевод;

- 20 00 00 20 00 00 00 00 – имеющийся код в базе ресивера, заменить на действующий.



3. Нажать ОК для сохранения изменений.

Выйти из редактора. Канал должен открыться.



Если строка с настройками в базе ключей не найдена, то на любой строке, которая не нужна, нажать красную кнопку и ввести данные, как это было описано выше.

Настройка закончена.